新机场场址保护系统项目配套租赁服务

采购公告

一、项目基本情况

项目名称：新机场场址保护系统项目配套租赁服务

预算金额：50000元

采购需求：详见附件，请仔细研究

合同履行期限：详见附件，请仔细研究

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2024年8月12日至2024年8月15日。

地点：南通12345在线平台（http://12345.nantong.gov.cn/）

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月16日16点00分（北京时间）

地点：南通市崇川路58号产研院9号楼4F会议室，逾期送达或者未送达指定地点的报名文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格、数量、单价，且各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名 称： 南通市市域社会治理现代化指挥中心

联系人：刘先生

联系方式：0513-85218081

附件1：

新机场场址保护系统项目配套租赁服务

需求文件

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

南通新机场场址保护系统已建设完成，为保证系统中全景视频拼接模块、全域扫描服务模块、场址保护系统VPN传输的正常运转，需采购配套租赁服务，包含全景视频拼接模块视频传输专线、全域扫描服务前端相机汇聚专线、服务器托管、点位租赁费用等，服务期限一年。

二、采购执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购方式：询价采购

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

满足国家标准要求

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| 全景视频拼接传输专线 | 1000Mbps VPN专线 | 年 | 1 |
| 全域扫描中心点专线 | 全域扫描模块前端相机汇聚1000Mbps VPN专线 | 年 | 1 |
| 服务器托管费用 | 全域扫描模块服务器托管费用 | 年 | 1 |
| 点位服务费 | 架设摄像机所用点位租赁 | 年 | 1 |

服务地点：甲方指定地点。

服务期限：自合同签订之日起一年。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

供应商提供的服务出现故障问题时应及时响应，4小时到达现场，一般问题在8小时内解决，重大问题24小时内解决。

供应商提供的VPN专线需能够保证全景视频拼接模块能传输全景视频画面至场址保护系统平台，保证全域扫描模块能够控制前端摄像机，信令及视频信号能传输至场址保护系统平台。**供应商需提供对应承诺函，否则作无效投标处理。**

六、采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，保障好场址保护系统日常运行。

七、付款条件

合同签订后支付合同费用的50%，合同期过半后支付合同费用的40%，合同期结束后支付合同费用的10%。

附件2：

南通市市域社会治理现代化指挥中心

部门采购报价单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价** |
| 1 | 全景视频拼接传输专线 | 1 | 年 |  |
| 2 | 全域扫描中心点专线 | 1 | 年 |  |
| 3 | 服务器托管费用 | 1 | 年 |  |
| 4 | 点位服务费 | 1 | 年 |  |
| **合计金额** | |  | | |
| 备注 | 报价单位为“元”，报价精确到小数点后2位。 | | | |
|

投标供应商名称： （公章）

联系人： 联系电话：

报价日期：